**Szkic sytuacyjny miejsca realizacji inwestycji.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer sektora | Ogólna powierzchnia  /m2/ - ha | Ilość drzew pow. 50 cm w obwodzie /szt./ |
|  | 361 | 80 |
|  | 729 | 103 |
|  | 3584 | 180 |
|  | 1320 | 33 |
|  | 1680 | 76 |
|  | 1710 | 59 |
|  | 2000 | 69 |
|  | 1000 | 43 |
|  | 1000 | 46 |
|  | 1000 | 25 |
| **Razem** | 14384,0 (1,4384 ha) | 714 |

50 m.b.

30 m.b.

30 m.b.

30 m.b.

40 m.b.

**7**

112 m.b.

**6**

**5**

57 m.b.

56 m.b.

44 m.b.

**4**

**3**

27 m.b.

20 m.b.

**8**

**2**

**9**

27 m.b.

20 m.b.

W tym pow. samosiejek – około 1,4 ha

**1**

**10**

19 m.b.

20 m.b.

**9 - budynek**

111 m.b.

