# Gablota wolnostojąca dwudrzwiowa

# – szczegółowe wymagania techniczne:

**Całościowe wymiary gabloty:** 120 cm x 200 cm x 6 cm (dł. x wys. x gł.)

**Podstawowa wielkość gabloty:** 100 cm x 200 cm

**Wielkość panela z miejscem na logo + napis:** 20 cm m x 200 cm

(projekt logo + napisu przygotowany przez KCRiS Oaza)

**Przestrzeń użytkowa:** 4 cm

**Szerokość profilu:** 6 cm

**Materiał wykonania:** anodowane profile aluminiowe

**Słupki aluminiowe o przekroju:** 60 mm x 40 mm x 2 mm

**Wysokość słupków:** 250 cm

**Przeznaczenie gabloty:** do użytku zewnętrznego

**Kolor gabloty i słupków:** szary ciemny RAL 7043

**Wymagane elementy:**

* bezpieczne, narożne, zaokrąglone głowice
* oświetlenie LED

**„Plecy” gabloty:** wykonane z blachy magnetycznej

**Oszklenie frontowe:** wykonane z bezpiecznego szkła akrylowego

**Dwoje drzwi:** otwieranych na bok, każde zamykane na zamek patentowy

**Wyposażenie:** zestaw uszczelek chroniący gablotę przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, kurzem i owadami

**Okres gwarancji:** minimum 24 miesiące

**Dodatkowo:** 2 komplety magnesów (2 x 10 szt.) w kolorze czarnym