**Gmina Wronki**

ul. Ratuszowa 5

64-510 Wronki

Wronki, dnia 30 maja 2025 roku

NIiPP.271.15.2025

Wyjaśnienie nr 2 i zmiana nr 1 do treści

specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na realizację zadania pn. Budowa szatni na boisku sportowym na os. Borek w ramach 8 edycji Programu „Szatnia na Medal”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej „Pzp”, udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 1:** Czy w pomieszczeniach z natryskami (1.4; 1.8 i 1.10) należy zamontować kratki ściekowe w projekcie i w przedmiarach brak pozycji związanych   
z ich montażem.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach z prysznicem są zaprojektowane brodziki, nie ma więc konieczności stosowania kratek ściekowych.

**Pytanie nr 2:** Z dokumentacji projektowej (rzut instalacji wod-kan) wynika   
że przy realizacji zadania mają być miski ustępowe stojące a umywalki mają być mocowane do ściany natomiast w przedmiarach w poz 3 310 i 3 320 przywołano pozycje na montaż elementów montażowych (stelaży) do przyborów wiszących proszę o jednoznaczne wskazanie w jaki sposób mają być montowane przybory sanitarne.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że zmianie uległ przedmiar robót branży sanitarnej (załącznik nr 12c do SWZ) w zakresie miski ustępowej z dolnopłukiem stojącej oraz umywalki montowanej na szafce wraz z szafką. Ponadto w przypadku umywalki dla osób   
z niepełnosprawnościami nie ma możliwości montowania umywalki na szafce z tego powodu od strony magazynu należy zamontować stalową płytę wzmacniającą, element ten został ujęty w przedmiarze robót. Do niniejszej zmiany treści SWZ załączony został zmodyfikowany przedmiar robót branży sanitarnej (załącznik nr 12c do SWZ).

**Pytanie nr 3:** Ściany obiektu wykonane są z płyt warstwowych co powoduje że nie jest możliwe mocowanie do standardowej płyty warstwowej umywalek i podgrzewaczy   
w związku z powyższym prosimy o wskazanie rozwiązań w zakresie montażu wymienionych urządzeń

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót ujęto pozycję stelaża do montażu bojlera. Stelaż z rur 100/100/5 w formie słupów oraz rygli, zgodnie z załączonym szkicem (wprowadzone elementy zaznaczone zostały na czerwono).   
Po wprowadzeniu dodatkowych elementów montaż należy wykonać do istniejących   
i projektowanych rygli.

**Pytanie nr 4:** Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie możliwości wystawiania faktur częściowych i faktury końcowej. Faktury częściowe pozwolą na zakup, dostawę materiałów, wyposażenia i wpłatę zaliczek, co zapewni terminowość dostawy. Koszty ponoszone w ten sposób pozwolą na rozliczanie przez Zamawiającego w sposób przejrzysty wykonywanych prac. Ponadto Wykonawca ponosi koszty dla potencjalnych dostawców i podwykonawców gdyż zgodnie z umową termin zapłaty podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 5:** Zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 9.06.2025 r.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 09.06.2025 r.

**Pytanie nr 6:** Brak schematu rozdzielni elektrycznej TOS

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie schematu rozdzielni elektrycznej TOS (tablica oświetleniowa), niezbędnego do prawidłowego zaprojektowania   
i wykonania instalacji oświetleniowej.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, że projekt nie zawiera tablicy TOS. Oświetlenie zewnętrzne sterowane jest wyłącznikiem w tablicy TR.

**Pytanie nr 7:** Dobór opraw a możliwość zastosowania odpowiednich słupów   
i wysięgników Zaprojektowane w dokumentacji oprawy oświetleniowe są zbyt szerokie, co w obecnej konfiguracji uniemożliwia właściwy dobór słupów i wysięgników.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opraw o mniejszej mocy elektrycznej, ale o takiej samej mocy świetlnej, co pozwoliłoby na optymalizację konstrukcyjną i kosztową rozwiązania?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, że rozmiar wysięgników dobiera się do danej ilości opraw   
i jest to możliwe do wykonania zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 8:** Moc przyłączeniowa dostępna na potrzeby inwestycji

Prosimy o informację, jaką mocą przyłączeniową dysponuje Zamawiający dla potrzeb budowy i eksploatacji oświetlenia boiska. Umożliwi to odpowiednią optymalizację doboru opraw.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że dysponuje mocą przyłączeniową do obsługi budowy.   
W przypadku zapewnienia eksploatacji oświetlenia Zamawiający wystąpi o ostateczne zwiększenie mocy w momencie podania ostatecznych danych przez wykonawcę   
w stosunku do mocy opraw.

Dokonana została ponadto zmiana treści Specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) w poniższym zakresie:

1. w Dziale XVII ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu związania ofertą:
2. było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia   
   **2 lipca 2025 roku.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
3. jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia   
   **8 lipca 2025 roku.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
4. w Dziale XVIII ust. 2 SWZ dokonano zmiany terminu składania ofert:
5. było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki **do dnia 3 czerwca 2025 roku do godziny 08:00,**
6. jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć   
   za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki **do dnia 9 czerwca 2025 roku do godziny 08:00.**
7. w Dziale XIX ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu otwarcia ofert:
8. było: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w** **dniu 3 czerwca 2025 roku o godzinie 08:15**
9. jest: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 9 czerwca 2025 roku o godzinie 08:15.**

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu,   
w dniu 30.05.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00255958/01 opublikowane zostało   
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszego Wyjaśnienia nr 2 i zmiany nr 1 do treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji warunków zamówienia stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania**

Burmistrz

Rafał Zimny

Załączniki:

1. Zmodyfikowany rysunek AT-01
2. Zmodyfikowany załącznik nr 12c (Przedmiar robót – branża sanitarna: .pdf i .ath)
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2025/BZP 00255958/01 z dnia 30.05.2025 r.