Załącznik nr 5 do Zaproszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem usługi jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych na terenach wojskowych w miejscowościach – Szeroki Bór Piski, Brożówka gm. Kruklanki .**
2. Mineralizacja pasów ppoż. w m Szeroki Bór Piski o łącznej powierzchni

**10,4428 ha** **– 3 zabiegi**.

a) Zakres robót przy magazynach obejmuje:

- 3-krotną mineralizację pasów ppoż. o powierzchni **0,6132 ha** broną talerzową i oprysk herbicydami co najmniej 7 dni przed planowaną mineralizacją;

Zakres robót przy terenie MPS obejmuje:

- 3-krotne wykaszanie placów zieleni od magazynów do ściany lasu, usuwanie samosiejek i suchych gałęzi z terenu o powierzchni **3,5680 ha**;

- 3-krotną mineralizację pasów ppoż. o powierzchni **0,1016 ha** broną talerzową i oprysk herbicydami co najmniej 7 dni przed planowaną mineralizacją;

- 14-krotne bronowanie w odstępach ok. 2 tygodni terenu o powierzchni **0,1016 ha**;

- 2 krotne grabienie i usuwanie liści

Zakres robót wokół obwodnicy obejmuje:

- 3-krotną mineralizację pasów ppoż. o powierzchni **6,1600 ha** broną talerzową;

- 14-krotne bronowanie w odstępach ok. 2 tygodni terenu o powierzchni **6,1600 ha**;

- 2 krotne grabienie i usuwanie liści.

3. Mineralizacja pasów ppoż. **w Brożówce (gmina Kruklanki)** o łącznej powierzchni **0,2290 ha – 3 zabiegi.**

Zakres robót obejmuje mineralizację pasów ochronnych o szerokości 2,20m poprzez orkę mechaniczną pługiem przyczepnym oraz broną talerzową. Oprysk herbicydami co najmniej 7 dni przed planowaną mineralizacją.

4. Zmineralizowane pasy przeciwpożarowe na dzień odbioru muszą być oczyszczone   
z gałęzi, samosiejek, porastających traw, wrzosów itp.

5. Mineralizację należy wykonać poprzez zaoranie pasów przeciwpożarowych przy użyciu ciągników wyposażonych w pługi wieloskibowe oraz brony na głębokość nie mniejszą niż 15 cm.

6. Każdorazowe wejście na teren wojskowy Wykonawca ma obowiązek uzgodnić   
 z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) .

7.Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca wykona na własny koszt.

Wykonawca Zamawiający